**Svítilna pro kontrolu hlavní**

kontrola vnitřního otvoru

nasvícení otvoru pro vizuální kontrolu

dá se použít pro kontrolu pušky, pistole i brokovnice

**NÁVOD**

Umístěte malý konec svítilny do otvoru hlavně střelné zbraně a rozsviťte přístroj, který je napájen malou tužkovou baterií. Zkontrolujte vizuálně vnitřek hlavně a následně hlaveň čistěte dle potřeby. Používejte čištění a oleje k určené k tomuto čištění.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Funkce**

ON / OFF Přepínač na povrchu přístroje

držáček k připnutí na kapsu

obsahem balení je baterie 1AAA

Skvělé pro použití nejen jako svítilna pro kontrolu zbraní, ale i k nahlednití do malých štěrbin v domácnosti, v kanceláři, pro práci při opravě auta, v kempu apod………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Výměna baterie**

Odšroubujte dolní části baterky.

Vyjměte baterii a vyměňte ji za novou baterie.

Zašroubujte dolní části baterku.

UPOZORNĚNÍ: tento výrobek obsahuje baterii a není určen jako hračka pro děti