================================================================================

LENS PEN / **KAPESNÍ ČISTÍCÍ TUŽKA NA ČOČKY**

* Safe for all lenses / **Bezpečná pro všechny čočky**
* Proprietary dry carbon compound / **Patentovaná suchá směs**
* Environmentally friendly / **Šetrná k životnímu prostředí**
* Outperforms all other cleaning devices / **Překonává všechny ostatní čistící zařízení**
* Unique self-replenishing tip / **Unikátní samo doplňovací špička**

===============================================================================

**================================================================================**

PRODUCT DESCRIPTION / **POPIS PRODUKTU**

Digital lens, filter and compact lens cleaning kit. Safe for use on all optical devices. Kit contains miniPRO II, FilterKlear and LensPen. Patented carbon compound. Over 500 cleanings.

**Čistící souprava pro digitální čočky a kompaktní čočky. Bezpečné pro všechna optická zařízení. Souprava obsahuje dva čistící kartáčky a samotnou tužku. Je použitá patentovaná sloučenina uhlíku. Vydrží více jak 500 čištění.**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

PRODUCT FEATURES / **VLASTNOSTI PRODUKTU**

1. Compact, two-step lens cleaning device for riflescopes or binoculars / **Kompaktní, dvoustupňové čištění čoček pro puškohledy i dalekohledy**
2. Natural hairbrush is fully retractable when not in use / **Přírodní kartáček lze úplně zatáhnout, když jej nepoužíváte**
3. Microfiber cleaning tip automatically replenishes itself / **Čistící špička z mikrovlákna je automaticky samo doplňovací**
4. Cleaning tip offers state-of-art cleaning compound / **Čistící špička nabízí jednoduchý a rychlý způsob okamžitého vyčištění**
5. Ideal for workbench, the range, or in the field / **Ideální jak pro čištění doma, nebo v terénu.**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Návod na použití:**

**Manuální vysunutí kartáčku dosáhneme jednoduchým pohybem palce v oblasti červené části tužky,**

**směrem od sebe a k sobě. Čistící filtr ve tvaru kruhové houbičky získáme sundáním černého krytu na protější straně od vysouvacího kartáčku. Krouživými jemnými pohyby ruky pak čočku očistíme postupně oběma kartáčky dle potřeby.**